福清康辉中学校园监控增补参数附件
	序号
	产品名称
	参数描述
	单位
	数量

	一、前端采集设备
	
	

	1
	400万POE筒型摄像头 H.265（核心产品）
	1.具有≥400万像素CMOS传感器；
2.最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.0005lx；
3.补光距离≥30米；
4.动态范围≥106dB；
5.信噪比≥62dB；
6.需支持≥IP67防尘防水；
7.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	75

	2
	监控支架
	壁装/吊装
	个
	75

	3
	16口千兆POE交换机
	1.具有≥16个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口；
2.支持PoE输出功率管理；
3.存储转发交换方式；
4.无风扇设计，高可靠性；
5.工作温度：0℃～40℃。
	台
	14

	二、终端存储显示设备
	
	

	1
	磁盘阵列服务器       
	1.单设备配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，配置冗余金牌电源；
2.单设备标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩≥2个SSD固态硬盘；
3.支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；
4.可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展；
5.标配≥1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口；
6.能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构；
7.能接入并存储≥2448Mbps视频图像，同时转发≥2448Mbps的视频图像；同时回放≥384Mbps的视频图像；
8.支持≥600MBps图片并发输入，同时≥600MBps图片并发输出；
9.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储。可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）；
10.通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）；
11.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）；
12.在RAID内丢失≥2块硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
	台
	1

	2
	监控企业盘
	[bookmark: _GoBack]6T企业级SATA硬盘
	块
	24

	三、线材及辅材部分
	
	

	1
	网络线
	六类非屏蔽网络线
	米
	5000

	2
	光纤线
	12芯户外单模光纤线
	米
	200

	3
	电源线
	RVV2*1.5电源线
	米
	200

	4
	管材
	PVC20/25/32管材及相关配件
	米
	800



